

**Außenwände: Innenputz**

• Mauerwerk vollflächig verputzt

• Innenputz bis an den Rohfußboden und die Rohdecke herangeführt – siehe Grafik

• Mauerkronen der Außenwände verputzt (z. B. bei Hochlochziegeln)