

**Fenster und Türen allgemein**

**•** Luftdichter Anschluss erfolgt an verputzte Fläche – siehe Grafik

• Bei Verwendung von luftdichten, vorkomprimierten Dichtbändern („Kompribänder“): gesamte Laibung mit Glattstrich verputzt

• Brüstungsbereich mit Glattstrich versehen

*HINWEIS: Bei „Kompribändern“ auf die Bandgrößen entsprechend den*

*Fugenbreiten achten. Die Bänder müssen in den Ecken aneinanderstoßen.*