

**Zusätzlich bei Türen und bodentiefen Fenstern**

**•** Schwellenbereich luftdicht an den Rohfußboden angebunden

*HINWEIS: In der Sanierung ist dafür ggf. der Bodenaufbau*

*zurückzuschneiden.*

• Vorhandene Montagewinkel vollständig mit luftdichtem Anschluss- material überdeckt